审批意见：

# 开封市生态环境局

汴环评表〔2020〕53 号

关于开封市北桥预应力有限公司年产55万米金属波纹管项目环境影响报告表的批复

开封市北桥预应力有限公司：

你单位报送的由河南景嘉环保科技有限公司编制完成的《开封市北桥预应力有限公司年产55万米金属波纹管项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）报批版收悉，该项目 环评审批事项已在我局网站公示期满。该项目位于开封市鼓楼区刘寺鼓楼工业园区 1号路5 号院，占地面积200平方米，总投资50万元，环保投资2.4万元。经研究，批复如下：

一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定 ，评价结论可信。我局批准该《报告表》，请你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点和环 境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与 主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要 求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资 。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、固体废物

、噪声、振动等污染，以及因施工对自然、生态环境造成的破坏，采取相应的防治措施。

（三）项目施工及运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气。本项目无废气产生。

2.废水。本项目无工艺废水产生，废水主要为生活污水。经化粪池收集处理后进入开封 市西区污水处理厂进一步处理。排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。

3.噪声。采取有效措施后,各厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348－2008）3类标准要求。

4.固废。项目固废应全部妥善处置或综合利用,一般工业固废暂存按《一般工业固体废 物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）进行控制，严防二次污染。根据《国家 危险废物 名录》，项目产生的废矿物油属于危险废物，按照《危险废物贮存污染控制标准

》（GB18597- 2001）的要求，收集后暂时存放于危废暂存间，定期由具备危险固废处理资质的单位处理。

5.本项目新增污染物总量控制指标为：COD：0.0024t/a、氨氮：0.0002t/a。

(四）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准 ，届时你公司应按新的排放标准执行。

四、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年 ，方决定该项目开工建设的， 其环境影响评价文件应当报我局重新审核 。

五、工程建成后须按规定程序实施竣工环境保护验收 。

# 2020年4月24日